
**AR120/AR100声控录音设置步骤**

**连线方式如图**：



|  |
| --- |
| **常见问题**  1）.在通话中录音容易停止怎么办？  答：只要把设备菜单里的“触发录音结束时间”（**设定→录音参数→触发录音结束时间**）设置长一点即可，默认值为5秒；设定这里说明下：静音时间设置越长，通话录音就不容易停止，同时录音停止时间也会变长；所以这个选项根据自己想要设定。  2）.在通话过程中要大声说话才会触发录音怎么办？  答：这个问题只要把“**语音触发录音强度**”设置低一点就可以了（**设定→录音参数→语音触发录音强度**），等级“**1**“为最灵敏等级，设备默认为“**3**”级，根据实际需要设定你的等级强度。  **温馨提示：使用设备之前请详细阅读使用说明书** |

1. 打开“**设定**”菜单选项；



1. 选择第二项“**录音参数**”菜单按“**确认**”进入；
2. 选中第二项“**电话自动/手动录音**”菜单按“**确认**”进入；
3. 然后选中第三项“**语音触发**”菜单按“**确认**“完成；
4. 声控录音“**语音触发**”设定完成，返回界面显示显示如下：